ЦИФРОВОЙ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ФАЗ
DSL-8230
Предназначен для определения прямой и обратной последовательности чередования фаз в трехфазной сети переменного тока 110 -480V
СВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ РЕЖИМОВ И ФАЗ.
 Определение наличия напряжения в каждом из фазных проводов.
Определение последовательности чередования фаз.

Проверка правильности направления вращения электродвигателя перед его подключением.
 Бесконтактное определение вращение двигателя у которых не виден шпиндель
[bookmark: bookmark1]Сделано в России.



[bookmark: bookmark0]Внимание!
Прежде чем пользоваться прибором, ознакомьтесь с его устройством, внимательно изучите правила обращения и порядок работы.
1. Технические данные.
Напряжение сети.			.-110 - 480 В.
Время измерения: 200 В	60 мин.
480 В		4 мин.
Рабочая частота......	 40-70 Гц.
Стойкость изоляции	-2000 В в течение 1 мин.
между прибором и одной из фаз при 50\60 Гц.
Сопротивление изоляции	100 МОм.
между прибором и одной из фаз
Тип индикатора	Светодиодный
Звуковой
Степень защиты от влаги	исполнение
брызгозашишенное.
Температура окр. среды		+5С...+40С.
Длина соединительных проводов (не менее)0,4м.
Габаритные размеры (мм) 		90x65x35.
Масса (не более)		200 г.
2. [bookmark: bookmark2]Комплект поставки.
Прибор	1.
Инструкция	1.
Упаковочный пакет	1.
[bookmark: bookmark3]3. Внимание!!!
Максимальное рабочее переменное действующее напряжение 480 В. Применение прибора при более высоком напряжении может вывести его из строя и стать причиной травм или смерти.
Никогда не пользуйтесь прибором мокрыми руками или при попадании влаги на его корпус.
Перед подключением прибора, обесточьте участок сети на котором будет производиться коммутация, и включите вновь только после подключения прибора.
При подключении прибора к сети под напряжением, используйте диэлектрические перчатки, диэлектрические боты и специальный костюм.
[bookmark: bookmark4]4. Порядок работы.
Подключите прибор к трехфазной сети. «Прямой» порядок фаз (А-В-С). Горят все три желтых светодиода контроля наличия фаз. Горит зеленый светодиод. Звучит прерывистый звуковой сигнал.
«Обратный» порядок фаз (А-С-В).
Горят все три желтых светодиода. Горит красный светодиод. Непрерывный звуковой сигнал.
Отсутствие одной из фаз.
Не горит желтый светодиод, соответствующий	|
отсутствующей фазе. Непрерывный звуковой
Внимание! Непрерывное использование в течение длительного периода времени может быть опасно. Не превышайте времени непрерывного измерения, указанного в инструкции в главе «Технические данные ».
[bookmark: bookmark5]5. Правила хранения.
Прибор необходимо оберегать от влаги, пыли и механических повреждений. После перевозки в зимних условиях, дайте прибору прогреться до комнатной температуры в течении 3 часов.
[bookmark: bookmark6]6. Гарантийные обязательства.
При правильной эксплуатации (в соответствии с данным руководством) предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу прибора в течение 6 месяцев со дня приобретения его в торгующей организации.
Гарантия на товар теряет силу если:
· Нарушена целостность пломб.	*
· Изделие имеет внешние механические повреждения.
· Изделие имеет повреждения, возникшие в результате попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых и т. п.
· Изделие имеет повреждения, вызванные несоблюдением правил электропитания
Обязательным условием гарантии является наличие кассового чека торгующей организации.
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